PRZEDMIAR ROBÓT Załącznik Nr 4b

**Prace remontowe na dźwigach w roku 2025 wynikające z wymogów UDT oraz w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji dźwigów.**

**Ul. PRZEMYSŁOWA 5** - dźwigi osobowe

**Klatka 1**

1. Remont silnika napędowego wciągarki.
2. Regeneracja drzwi szybowych.
3. Regeneracja układów chwytaczy kabiny.
4. Wymiana klocków hamulcowych.
5. Wymiana wyeksploatowanych zamków rygli drzwi szybowych.
6. Regeneracja układów przeciążenia kabiny.

**Klatka 2**

1. Regeneracja drzwi szybowych.
2. Wymiana wyeksploatowanych zamków rygli drzwi szybowych.
3. Montaż kotew mocujących prowadnice kabiny przeciwwagi.
4. Wymiana wyeksploatowanych podzespołów bezpieczeństwa drzwi szybowych.
5. Wymiana prowadników jezdnych kabiny.
6. Wymiana prowadników jezdnych przeciwwagi.